**附件1：**

**宣汉县第三人民医院**

**消毒供应中心项目技术需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 |
| **一** | **主体部分** |  |  |
| 1 | 中空玻镁净化彩钢板隔墙 | 厚度50mm，钢板厚度0.5mm | m2 |
| 2 | 中空玻镁净化彩钢板吊顶 | 厚度50mm，钢板厚度0.5mm | m2 |
| 3 | 砖墙 | 厚度120mm | m2 |
| 4 | 墙面抹灰 | 水泥、河沙 | m2 |
| 5 | 墙体拆除 | 24墙 | m2 |
| 6 | 原墙面处理 |  | m2 |
| 7 | 墙砖 | 600\*300 | m2 |
| 8 | 乳胶漆 | 立邦或多乐士 | m2 |
| 9 | 铝扣板 | 600\*600 | m2 |
| 10 | 铝扣板 | 300\*300 | m2 |
| 11 | 钢质防盗门双门 | 1800\*2100 | 樘 |
| 12 | 钢质防盗门双门 | 1200\*2100 | 樘 |
| 13 | 钢质防盗门单门 | 900\*2100 | 樘 |
| 14 | 钢制门单门 | 900\*2100带观察窗 | 樘 |
| 15 | 铝扣板边料 | 30# | m |
| 16 | 铝合金内园塑底 | 20# | m |
| 17 | 铝合金内园角 | R=50 | m |
| 18 | 槽铝 | 50# | m |
| 19 | 角铝 | 25# | m |
| 20 | 铝合金外园柱 | R=50 | m |
| 21 | 铝合金外园二通 |  | 只 |
| 21 | 铝合金内园三通 |  | 只 |
| 22 | T型铝 |  | m |
| 23 | 防水涂料 | 1.5厚聚合物水泥基 | m2 |
| 24 | 承重墙加固 | 150\*75工字钢 | m |
| 25 | 彩钢板密封加固材料 |  | m2 |
| 26 | 配套五金辅材 |  | m2 |
| 27 | 彩钢板安装费 |  | m2 |
| 28 | 合计 |  |  |
| **二** | **电气部分** |  |  |
| 1 | 供应室总配电箱 | 正泰或同等品 | 套 |
| 2 | 照明插座配电箱 | 正泰或同等品 | 套 |
| 3 | 设备配电箱 | 正泰或同等品 | 套 |
| 4 | LED净化灯 | 1200\*300 | 盏 |
| 5 | LED灯 | 600\*600 | 盏 |
| 6 | LED灯 | 300\*300 | 盏 |
| 7 | 电缆 | ZR-YJV-3\*25+2 | m |
| 8 | 电缆 | ZR-YJV-5\*10 | m |
| 9 | 电缆 | ZR-YJV-5\*6 | m |
| 10 | 铜芯电线 | BV-2.5 | m |
| 11 | 铜芯电线 | BV-4 | m |
| 12 | 铜芯电线 | BV-6 | m |
| 13 | 电线管 | 20\* | m |
| 14 | 桥架弯头 | 100\*100 | 个 |
| 15 | 镀锌桥架 | 100\*100 | m |
| 16 | 排风扇 | 300\*300 | 个 |
| 17 | 开关、插座、线盒 |  | 批 |
| 18 | 五金辅料 |  | 批 |
| 19 | 小计 |  |  |
| 20 | 安装费 |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |
| **三** | **给排水部分** |  |  |
| 1 | 排水管 | PVC110 | m |
| 2 | 排水管 | PVC50 | m |
| 3 | 排水管 | 镀锌管50 | m |
| 4 | 给水管 | PPR25 | m |
| 5 | 给水管 | PPR20 | m |
| 6 | 拖把池 | 400\*400 | 套 |
| 7 | 地漏 | 50\* | 个 |
| 8 | 洗手池 | 带感应 | 套 |
| 9 | 蹬便器 | 带水箱 | 套 |
| 10 | 水龙头、阀门、接头 |  | 批 |
| 11 | 排水管预埋开槽 |  | m |
| 12 | 五金辅料 |  | 批 |
| 13 | 小计 |  |  |
| 14 | 安装费 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |
| **四** |
| 1 | PVC地板 | 2.0同质透心，进口洁福或同等品质 | m2 |
| 2 | 水泥自流平 |  | m2 |
| 3 | 地砖 | 600\*600 | m2 |
| 4 | 地砖 | 300\*300 | m2 |
| 5 | 合计 |  |  |
| **五** |
| 1 | 技术措施费 | 负责供应室全套设备安装 |  |
| 2 | 组织措施费 | 负责供应室全套设备安装 |  |
| 3 | 其他费 | 负责供应室全套设备安装 |  |
| 4 | 综合税金 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |

1. 本项目实质性需求：

（一）设施安装概况：

1.本项目为消毒供应中心工作区设备配套安装项目。

2.消毒供应中心是向全院提供各种无菌器材、敷料和其它无菌物品的重要科室，要求保证设备先进，布局合理，符合院感要求，保证临床供应的安全。

（二）各房间具体设施安装要求：

1、无菌物品存放区和检查包装及灭菌区墙板/顶板均使用净化机制板，地面PVC地板。

2、去污区墙面/地面贴瓷砖，顶面铝扣板。

3、办公室、更衣间、通道墙面乳胶漆，地面瓷砖，顶面铝扣板。